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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) - Ministerio de Relaciones Exteriores

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Piezas de madera aserrada o cepillada, seca (con un contenido de humedad menor a 20%) de Pino radiata, Pino oregón o Pino ponderosa destinada a uso estructural

	5.
	Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: NCh 1207:2024 Pino radiata, Pino Oregón, Pino ponderosa - Clasificación visual para uso estructural - Especificaciones de los grados de calidad; (22 página(s), en español)

	6.
	Descripción del contenido: Esta norma establece los requisitos que debe cumplir cada pieza de madera aserrada o cepillada, seca (con un contenido de humedad menor a 20%) de Pino radiata, Pino oregón o Pino ponderosa destinada a uso estructural, que se clasifica con un procedimiento visual. Las tolerancias dimensionales se deben ajustar a las especificaciones de NCh2824.Esta norma define tres grados: GS, G1 y G2.GS: Su aplicación usual es la de elemento estructural sometido a grandes solicitaciones. G1: Adecuado especialmente para vigas, pisos y entramados de techos.G2: Adecuado especialmente para tabiquerías de paredes estructurales. Las propiedades mecánicas admisibles asociadas a estos grados mecánicos se indican en la norma NCh1198.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
Decreto Supremo N°47 de 1992 (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones)

	9.
	Fecha propuesta de adopción: -
Fecha propuesta de entrada en vigor: -

	10.
	Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días a partir de la notificación

	11.
	Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl
Para acceder a la visualización de dicha norma, debe ingresar en https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los siguientes datos:
Empresa: SUBREI-001-25
Usuario: subrei
Contraseña: subrei
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