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NOTIFICATION
La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

	1.
	Membre notifiant: CABO VERDE
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): 

	2.
	Organisme responsable: 
Ministère de l'Industrie, Commerce et Energie
Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: 
Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia Point d'information sur les OTC
Téléphone: +(238) 2604800
Courrier électronique: benvindo.reis@mice.gov.cv ou jonica.tavares@mice.gov.cv

	3.
	Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], autres: 

	4.
	Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Butane destiné au marché interne national (Code (s) du SH: 2711.13)

	5.
	Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Ordonnance conjointe nº 73/2005 du 26 décembre 2005, établissant les spécifications techniques du butane; (5 page(s), en portugais)

	6.
	Teneur: La réglementation fixe les exigences techniques pour le butane, notamment : 
Propriétés physico-chimiques:
- Masse volumique à 15°C (min. 0,560 kg/m³, norme ISO 3993).
- Composition (C4 ≥ 85% molaire, EN 27941).
- Teneur maximale en soufre total (50 mg/kg, EN 24260).
Sécurité et qualité:
- Pression de vapeur à 40°C (max. 520 kPa, EN ISO 24256).
- Corrosion des lamelles de cuivre (max. 1, ASTM D 1838).
- Absence d'eau séparée ou en suspension (inspection visuelle).
Performances énergétiques: Pouvoir calorifique inférieur (min. 10 000 kcal/kg, ASTM D 3588).
Méthodes d'essai: Normes ISO, EN, ASTM et NP spécifiées pour chaque paramètre.

	7.
	Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: - Garantir la qualité et la sécurité du butane commercialisé.
- Harmoniser les spécifications avec les normes internationales (ISO, EN).
- Protéger les consommateurs et l'environnement (limitation des polluants). ; Protection de l'environnement; Harmonisation

	8.
	Documents pertinents: 
https://kb-wordpress.gov.cv/kb/portaria-no-73-2005-especificacoes-do-butano/

	9.
	Date projetée pour l'adoption: 26 décembre 2005
Date projetée pour l'entrée en vigueur: 26 décembre 2005

	10.
	Date limite pour la présentation des observations: Non applicable; Règlement déjà en vigueur, qui n'a pas été notifié à temps.

	11.
	Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [ ] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: 
Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia Direction du Service de l'Energie ou
Point d'information sur les OTC Téléphone: +(238) 2604800
Courrier électronique: benvindo.reis@mice.gov.cv ou jonica.tavares@mice.gov.cv
https://kb-wordpress.gov.cv/kb/portaria-no-73-2005-especificacoes-do-butano/
https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/CPV/25_03186_00_x.pdf
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