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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Madera laminada encolada

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Norma Chilena NCh2150:2022 - Madera laminada encolada - Clasificación mecánica y visual de madera aserrada de pino radiata.
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl

	6.
	Descripción del contenido: Esta norma establece una clasificación para la madera aserrada de pino radiata destinada a la fabricación de elementos estructurales laminados encolados. Esta norma entrega dos métodos alternativos de clasificación: a) mecánico, basado en la determinación experimental del módulo de elasticidad de cada pieza de madera aserrada; b) visual, basado en una inspección ocular de los defectos que aparecen en cada pieza. Esta norma se aplica a madera aserrada de pino radiata con un contenido de humedad no mayor que 15%.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
· Decreto Supremo N°47, 1992 – Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Actualizada al 27 de junio del 2025, Modificada por D.S. N°02 – Diario Oficial del 23 de junio del 2025 y rectificado el 27 de junio del 2025.
· Norma Chilena NCh2150:1989 Mod.1991 Madera laminada encolada - Clasificación mecánica y visual de madera aserrada de pino radiata
· Norma Chilena NCh173 Madera - Terminología general
· Norma Chilena NCh176/1 Madera - Parte 1: Determinación de humedad
· Norma Chilena NCh992 Madera - Defectos a considerar en la clasificación - Terminología y métodos de medición
· Norma Chilena NCh1207 Madera - Madera aserrada de Pino Radiata - Clasificación por resistencia
· Norma Chilena NCh2149 Madera - Madera aserrada - Determinación del módulo de elasticidad en flexión - Método de ensayo no destructivo

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 9 de noviembre de 2025
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl
Para acceder a la visualización de dicha norma, debe realizarlo a través del siguiente sitio
web: https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los siguientes datos:
Empresa: SUBREI-005-25
Usuario: subrei
Contraseña: subrei
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