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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Hormigón con fibras

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Norma Chilena NCh3624:2022 Hormigón con fibras - Determinación de la resistencia a la tracción por flexión (límite de proporcionalidad (LOP), resistencia residual) - Método de ensayo.
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl

	6.
	Descripción del contenido: Esta norma especifica un método de determinación de la resistencia a la tracción por flexión del hormigón con fibras sobre probetas moldeadas. El método permite determinar el límite de proporcionalidad (LOP) y un conjunto de valores de la resistencia residual a la tracción por flexión. Este método de ensayo está previsto para fibras de una longitud máxima de 60 mm. Dicho método puede aplicarse igualmente para una combinación de distintos tipos de fibras.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
· Decreto Supremo N°47, 1992 – Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Actualizada al 27 de junio del 2025, Modificada por D.S. N°02 – Diario Oficial del 23 de junio del 2025 y rectificado el 27 de junio del 2025.
· UNE-EN 14651:2007 Método de Ensayo para hormigón con fibras metálicas - Determinación de la resistencia a la tracción por flexión (límite de proporcionalidad (LOP), resistencia residual), para precisar, actualizar conceptos y procedimientos acordes a las nuevas opciones existentes en el mercado.
· NCh1017 Hormigón - Confección en obra y curado de probetas para ensayos de comprensión, tracción por flexión y por hendimiento.

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 9 de noviembre de 2025
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl
Para acceder a la visualización de dicha norma, debe realizarlo a través del siguiente sitio
web: https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los siguientes datos:
Empresa: SUBREI-005-25
Usuario: subrei
Contraseña: subrei
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