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NOTIFICACIÓN
Revisión
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: ECUADOR
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):  

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Construcciones y partes de construcciones, de fundición, hierro o acero (exc. puentes y partes de puentes; torres y castilletes; puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales; material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento) (HS code(s): 730890); (ICS code(s): 21.060.10, 77.140.70)
Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en caliente, estañados, de espesor < 0,5 mm (Código(s) del SA: 721012); Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en caliente, emplomados, incl. los revestidos con una aleación de plomo y estaño (Código(s) del SA: 721020); Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en caliente, cincados electrolíticamente (Código(s) del SA: 721030); - Cincados de otro modo: (Código(s) del SA: 72104); Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en caliente, revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo (Código(s) del SA: 721050); - Revestidos de aluminio: (Código(s) del SA: 72106); Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en caliente, pintados, barnizados o revestidos de plástico (Código(s) del SA: 721070); Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en caliente, chapados o revestidos (exc. estañados, emplomados, cincados, revestidos de óxidos de cromo, de cromo y óxidos de cromo o de aluminio, pintados, barnizados o revestidos de plástico) (Código(s) del SA: 721090); Construcciones y partes de construcciones, de fundición, hierro o acero (exc. puentes y partes de puentes; torres y castilletes; puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales; material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento) (Código(s) del SA: 730890)

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Proyecto de Tercera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 025 (3R)
"Paneles de acero y placas colaborantes "
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/ECU/26_03851_00_s.pdf

	6.
	Descripción del contenido: El presente reglamento técnico ecuatoriano aplica a los siguientes productos sean estos
nacionales o importados que se comercialicen en el Ecuador:
· Paneles de acero conformados en frio, con recubrimientos metálicos o metálicos pre pintados, para uso en cielos rasos, paredes no portantes, frisos y techados.
· Placas colaborantes de acero conformado en frío, con recubrimiento.
El presente reglamento técnico ecuatoriano no aplica a:
· Paneles reutilizados de acero.
· Paneles de acero con espesores TCT menores a 0,20 mm.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas

	8.
	Documentos pertinentes: 
· ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos.
Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote.
· ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
· ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.
· ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.
· NTE INEN 2221 (3R):2016, Paneles de acero. Requisitos y métodos de ensayo.
· NTE INEN 2397 (1R):2015, Placa colaborante de acero. Requisitos y métodos de ensayo.
· ISO 6892-1:2019, Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature.
· ISO 4998:2023, Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of structural quality.
· ISO 2178:2016, Non-magnetic coatings on magnetic substrates — Measurement of coating thickness — Magnetic method.
· ASTM E415-21:2021, Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry.
· ASTM A792/A792M-23:2023, Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc
Alloy-Coated by the Hot-Dip Process.
· ASTM A1046/A1046M-24:2024, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Aluminum-
Magnesium Alloy-Coated by the Hot-Dip Process.
· ASTM A653/A653M-23:2023, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
· EN 10346:2015, Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming. Technical delivery conditions.
· ANSI-SDI-SD:2022, Steel Deck
Notificaciónes pertinentes:
· G/TBT/N/ECU/361

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 21 de septiembre de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Organismo:
Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEI);
Subsecretaría de la Calidad
Persona de contacto principal:
Cristian Eduardo Yépez Jaramillo
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera;
Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira
Piso 8
Bloque amarillo
Quito EC170522
Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252
Correo electrónico: puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec; puntocontactoecu@gmail.com; cyepez@produccion.gob.ec
Sitio web: http://www.produccion.gob.ec
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