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NOTIFICACIÓN
Revisión
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: ECUADOR
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):  

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): 853950: - Lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED)
Balastos "reactancias" para lámparas o tubos de descarga (Código(s) del SA: 850410); Convertidores estáticos (Código(s) del SA: 850440); Condensadores variables o ajustables, eléctricos (Código(s) del SA: 853230); Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico (Código(s) del SA: 853932)
Balastos "reactancias" para lámparas o tubos de descarga (Código(s) del SA: 850410); Convertidores estáticos (Código(s) del SA: 850440); Condensadores con dieléctrico de papel o de plástico (exc. condensadores de potencia) (Código(s) del SA: 853225); Condensadores fijos (exc. condensadores de tantalio, condensadores electrolíticos de aluminio, condensadores con dieléctricos de cerámica, de papel o de plástico y condensadores de potencia) (Código(s) del SA: 853229); Condensadores variables o ajustables, eléctricos (Código(s) del SA: 853230); Aparatos para protección de circuitos eléctricos, para una tensión <= 1.000 V (exc. fusibles, cortacircuitos de fusible y disyuntores) (Código(s) del SA: 853630); Relés, para una tensión > 60 V pero <= 1.000 V (Código(s) del SA: 853649); Interruptores, seccionadores y conmutadores, para una tensión <= 1.000 V (exc. relés y disyuntores) (Código(s) del SA: 853650); Clavijas y tomas de corriente, para una tensión de <= 1.000 V (exc. portalámparas) (Código(s) del SA: 853669); Aparatos eléctricos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una tensión <= 1.000 V (exc. fusibles y cortacircuitos de fusible; disyuntores y demás aparatos para protección de circuitos eléctricos; relés y demás interruptores, seccionadores y conmutadores; potalámparas, clavijas y tomas de corriente "enchufes") (Código(s) del SA: 853690); Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico (Código(s) del SA: 853932); Interruptores horarios y demás aparatos que permitan accionar un dispositivo en un momento dado, con mecanismo de relojería o motor sincrónico (Código(s) del SA: 9107)

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Proyecto de Segunda Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 069 (2R) "Equipos de iluminación para alumbrado público"
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/ECU/26_03850_00_s.pdf

	6.
	Descripción del contenido: El presente reglamento técnico ecuatoriano aplica a los siguientes productos sean estos nacionales o importados que se comercialicen en el Ecuador: Luminaria de vapor de sodio de alta presión y sus componentes (lámparas de vapor de sodio de alta presión, balastos, arrancadores(ignitores), condensadores, fotocontroles, base para fotocontrol, relés de conmutación).
Luminarias y proyectores con fuente de luz tipo LED y sus componentes (controlador LED, dispositivo de protección contra sobrevoltajes (SPD), módulos LED, tapa de cortocircuito, fotocontroles, base para fotocontrol).
El presente reglamento técnico ecuatoriano no aplica a: Luminarias solares integradas para alumbrado público y sus componentes. Proyectores que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: Potencia Nominal < 200 W, IP<66, IK < 0.9, CRI< 80.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas

	8.
	Documentos pertinentes: 
· ISO 2859-1:2026, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection.
· ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
· ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales
· ISO/IEC 17067:2013: Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.
· IEC 60050-845:2020, Vocabulario Electrotécnico Internacional (IEV) - Parte 845: Iluminación.
· IEC 60598-1:2024, Luminarias. Parte 1, Requisitos generales y ensayos.
· IEC 60598-2-3:2002+AMD1:2011 CSV, Requisitos particulares - Luminarias para alumbrado público y vial.
· IEC 60598-2-5:2015: Luminarias - Parte 2-5, Requisitos particulares – Proyectores.
· Norma IEC 61048:2006+AMD1:2015CSV, Aparatos auxiliares para lámparas. Condensadores para utilización en los circuitos de lámparas fluorescentes tubula-res y otras lámparas de descarga. Requisitos generales y de seguridad.
· IEC 61347-2-1:2024, Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-1: Requisitos particulares para dispositivos arrancadores (distintos de los arrancadores incandescentes).
· IEC 61347-2-9:2012, Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-9: Requisitos particulares para balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes).
· IEC 61347-2-11:2024, Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-11: Requisitos particulares para circuitos electrónicos diversos utilizados con las luminarias.
· IEC 61347-2-13:2024, Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o alterna para módulos LED.
· IEC 61643-11:2025, Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión. Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones conectados a sistemas de alimentación de CA de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo.
· IEC 62031:2018, Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
· IEC 62035:2014+AMD1:2016CSV, Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes) - Especificaciones de seguridad.
· IEC 62262: 2002+AMD1:2021 CSV, Grados de protección proporcionada por las envolventes de los equipos eléctricos contra los impactos mecánicos externos (Código IK).
· ANSI C136.10:2023, Equipos de iluminación de carreteras y áreas - Dispositivos de fotocontrol de tipo bloqueo y receptáculos de acoplamiento - Intercambiabilidad física y eléctrica y pruebas.
· ANSI C136.41:2025, Equipos de iluminación para carreteras y áreas: Control de atenuación entre un fotocontrol externo de tipo de bloqueo y balasto o controlador.
· UL 773:2020, Fotocontroles de Tipo Bloqueable Enchufable para Uso con Iluminación de Áreas.
· UL 1449:2025, Dispositivos de protección contra sobretensiones.
· NTE INEN-IEC 60598-2-3: 2016, Luminarias-Parte 2-3: Requisitos Particulares -Luminarias para alumbrado público (IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011, IDT).
Notificaciónes pertinentes:
· G/TBT/N/ECU/393
· G/TBT/N/ECU/393/Rev.1

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 21 de septiembre de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Organismo:
Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEI);
Subsecretaría de la Calidad
Persona de contacto principal:
Cristian Eduardo Yépez Jaramillo
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera;
Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira
Piso 8
Bloque amarillo
Quito EC170522
Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252
Correo electrónico: puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec; puntocontactoecu@gmail.com; cyepez@produccion.gob.ec
Sitio web: http://www.produccion.gob.ec
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