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NOTIFICACIÓN
Revisión
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: ECUADOR
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):  

	2.
	Organismo responsable: 
Organismo:
Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo MDEP
Organismo:
Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): 7216; 7216.10.00; 7216.21.00; 7216.22.00; 7216.31.00; 7216.32.00; 7216.33.00; 7216.40.00; 7216.50.00; 7216.61.00; 7216.69.00; 7216.91.00; 7216.99.00
- Las demás (Código(s) del SA: 72149); Perfiles en U, en I o en H, de hierro o acero sin alear, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura < 80 mm (Código(s) del SA: 721610); Perfiles en T, de hierro o acero sin alear, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura < 80 mm (Código(s) del SA: 721622); - Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm (Código(s) del SA: 72163); Perfiles en L o en T, de hierro o acero sin alear, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura >= 80 mm (Código(s) del SA: 721640); Perfiles de hierro o acero sin alear, simplemente laminados o extrudidos en caliente (exc. perfiles en U, en I, en H, en L o en T) (Código(s) del SA: 721650); - Perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío (Código(s) del SA: 72166); - Los demás (Código(s) del SA: 72169); Barras de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, simplemente laminadas o extrudidas en caliente (exc. de acero rápido o de acero silico-manganoso) (Código(s) del SA: 722830); Perfiles de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, n.c.o.p. (Código(s) del SA: 722870); Construcciones y partes de construcciones, de fundición, hierro o acero (exc. puentes y partes de puentes; torres y castilletes; puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales; material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento) (Código(s) del SA: 730890)

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Proyecto de Cuarta revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 018 "Perfiles abiertos de acero"; (20 página(s), en español)
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/ECU/26_04462_00_s.pdf

	6.
	Descripción del contenido: El presente reglamento técnico ecuatoriano aplica a los siguientes productos sean estos nacionales o importados que se comercialicen en el Ecuador:
• Perfiles abiertos conformados en frío para uso estructural:
o Sin recubrimiento
o Con recubrimiento
• Perfiles especiales abiertos, livianos, pregalvanizados y conformados en frío para uso en estructuras portantes.
• Perfiles de acero laminados en caliente.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas

	8.
	Documentos pertinentes: 
· ISO 630-1:2021, Structural steels - Part 1: General technical delivery conditions for hot-rolled products.
· ISO 630-2:2021, Structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for structural steels for general purposes.
· ISO 657-1:2026, Hot-rolled steel sections — Dimensions, sectional properties and tolerances - Part 1: Angles, sloping flange channels and sloping flange beams.
· ISO 1035:2026, Hot-rolled steel bars — Dimensions, shape, masses and tolerances.
· ISO 2178:2016, Non-magnetic coatings on magnetic substrates — Measurement of coating thickness — Magnetic method.
· ISO 2859-1:2026, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection.
· ISO/IEC 17020:2012, Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección.
· ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
· ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad — Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.
· ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.
· UNE-EN 10034:1994, Perfiles I y H de acero estructural. Tolerancias dimensionales y de forma.
· UNE-EN 10055:1996, Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas laminado en caliente. Medidas y tolerancias dimensionales y de forma.
· UNE-EN 10346:2015, Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
· AISI S240-20, North American Standard for Cold Formed Steel Structural Framing.
· ASTM A123/A123M-24:2024, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.
· ASTM A653/A653M-25a:2025, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
· ASTM A1003/A1003M-25:2025, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Heavy-Thickness Coils, Hot-Rolled, Carbon, Commercial, Drawing, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength.
· ASTM A1008/A1008M-25:2025, Standard Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, Required Hardness, Solution Hardened, and Bake Hardenable.
· ASTM A1011/A1011M-25:2025, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength.
· ASTM A1018/A1018M-25:2025, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Heavy-Thickness Coils, Hot-Rolled, Carbon, Commercial, Drawing, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength.
· ASTM C955-24:2024, Standard Specification for Cold-Formed Steel Structural Framing Members.
· ASTM E415-21:2021, Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry.
· NTE INEN ISO 2178:2024, Recubrimientos metálicos no magnéticos sobre metal base magnético — medición del espesor del recubrimiento — método magnético (ISO 2178:2016, IDT).
· NTE INEN 1172 (1R):2013, Determinación de la masa de recubrimiento de cinc en artículos de hierro y acero.
· NTE INEN 1623 (4R):2015, Perfiles abiertos de acero conformados en frío negros o galvanizados para uso estructural. Requisitos e Inspección.
· NTE INEN 2215 (1R):2012, Perfiles de acero laminados en caliente. Requisitos. • NTE INEN 2222 (1R):2012, Barras cuadradas, redondas y pletinas de acero laminadas en caliente. Requisitos.
· NTE INEN 2224 (1R):2013, Perfiles angulares estructurales de acero al carbono laminados en caliente. Requisitos e inspección.
· NTE INEN 2228 (1R):2013, Perfiles estructurales H de acero laminados en caliente (Serie IPBv). Requisitos.
· NTE INEN 2229 (1R):2013, Perfiles estructurales C de acero laminados en caliente. Requisitos.
· NTE INEN 2230 (1R):2012, Perfiles estructurales I de acero laminados en caliente. Requisitos. (serie IPE).
· NTE INEN 2231 (1R):2013, Perfiles estructurales I de acero laminados en caliente (Serie IPN). Requisitos.
· NTE INEN 2232 (1R):2013, Perfiles estructurales H de acero laminados en caliente (Serie IPBI). Requisitos.
· NTE INEN 2233 (1R):2013, Perfiles estructurales H de acero laminados en caliente. Requisitos. (Serie IPN).
· NTE INEN 2234 (1R):2016, Perfiles estructurales T de acero laminados en caliente. Requisitos. • NTE INEN 2526 (1R):2025, Perfiles especiales abiertos, livianos, pregalvanizados y conformados en frío para uso en estructuras portantes. Requisitos.
Notificaciónes pertinentes:
· G/TBT/N/ECU/354
· G/TBT/N/ECU/354/Add.1
· G/TBT/N/ECU/13
· G/TBT/N/ECU/13/Add.1
· G/TBT/N/ECU/13/Add.1/Suppl.1
· G/TBT/N/ECU/13/Add.2
· G/TBT/N/ECU/13/Add.3
· G/TBT/N/ECU/13/Add.4

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: 6 meses después de su adopción

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 27 de octubre de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Organismo:
Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo MDEP;
Subsecretaría de Calidad
Persona de contacto principal: Andrea Segovia
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera;
Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira
Piso 1
Bloque amarillo
Quito EC170522
Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252
Correo electrónico: puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec; puntocontactoecu@gmail.com; aesegovia@produccion.gob.ec
Sitio web: http://www.produccion.gob.ec
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