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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) - Ministerio de Relaciones Exteriores

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Áridos y fillers obtenidos mediante procesamiento de materiales naturales, materiales reciclados y materiales artificiales y las mezclas de éstos, para la elaboración de hormigones y morteros.

	5.
	Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: NCh163:2024 Áridos para hormigones y morteros — Requisitos; (58 página(s), en español)

	6.
	Descripción del contenido: 1.1. Esta norma establece los requisitos de los áridos y fillers obtenidos mediante procesamiento de materiales naturales, materiales reciclados y materiales artificiales y las mezclas de éstos, para la elaboración de hormigones y morteros. 
1.2. Esta norma se aplica a los áridos que se emplean en la elaboración de hormigones y morteros de densidad real seca entre 2 000 kg/m3 y 3 000 kg/m3, con las excepciones establecidas en cláusula 7 para los áridos artificiales.
1.3. Esta norma permite la utilización de algunos áridos reciclados (ver cláusula 6) y de áridos artificiales (ver cláusula 7) sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma. En el caso de los áridos artificiales, en cláusula 7 se establece la factibilidad de su uso cuando su densidad real seca esté fuera de los límites establecidos en 1.2.
1.4. Esta norma no contempla los requisitos específicos aplicables a áridos especiales como áridos pesados y áridos livianos.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
Decreto Supremo N°47 de 1992 (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones)

	9.
	Fecha propuesta de adopción: -
Fecha propuesta de entrada en vigor: -

	10.
	Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días a partir de la notificación

	11.
	Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales Ministerio de Relaciones Exteriores Teatinos 180, piso 11 Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251 Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl Para acceder a la visualización de dicha norma, debe realizarlo a través del siguiente sitio web: https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los siguientes datos: Empresa: SUBREI-001-25 Usuario: subrei Contraseña: subrei
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