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NOTIFICATION
La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

	1.
	Membre notifiant: CABO VERDE
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2): 

	2.
	Organisme responsable: 
Ministère de l'Industrie, Commerce et Energie
Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné: 
Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia Point d'information sur les OTC
Téléphone: +(238) 2604800
Courrier électronique: benvindo.reis@mice.gov.cv ou jonica.tavares@mice.gov.cv

	3.
	Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], autres: 

	4.
	Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant): Combustibles pour véhicules et usage industriel (Code (s) du SH: 2710)

	5.
	Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Ordonnance conjointe nº 11/2006 du 6 février 2006, réglementant l'introduction des combustibles pour consommation ; (3 page(s), en portugais)

	6.
	Teneur: La réglementation fixe les exigences techniques pour les combustibles, notamment : 
Propriétés physico-chimiques:
- Essence (EN 228:1999) : Indice d'octane (RON min. 95), teneur en soufre (max. 50 mg/kg), stabilité à l'oxydation.
-Diesel (EN 590:1999) : Indice de cétane (min. 51), point d'éclair (min. 55°C), teneur en soufre (max. 10 mg/kg).
Sécurité et qualité:
- Contrôle des additifs (interdiction de composés métalliques).
- Limitation des impuretés (eau, sédiments).
Méthodes d'essai:Normes européennes (EN) ou méthodes équivalentes approuvées par la DGIE.

	7.
	Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant: -Garantir la conformité des combustibles aux normes de qualité et de sécurité.
- Protéger les consommateurs contre les fraudes et les risques sanitaires.
- Harmonisation régionale avec les standards internationaux (CEDEAO/UE).
- Environnement : Réduction des émissions polluantes (soufre, particules).; Prévention de pratiques de nature à induire en erreur et protection des consommateurs; Protection de l'environnement; Prescriptions en matière de qualité; Harmonisation; Réduction des coûts et accroissement de la productivité

	8.
	Documents pertinents: 
https://boe.incv.cv/Bulletins/Details/A2006/S1/BO6/399
Ordonnance conjointe nº 71/2005 du 26 décembre
Arrêté n° 70/2005 du 26 décembre

	9.
	Date projetée pour l'adoption: 7 février 2006
Date projetée pour l'entrée en vigueur: 7 février 2006

	10.
	Date limite pour la présentation des observations: Non applicable; Règlement déjà en vigueur, qui n'a pas été notifié à temps.

	11.
	Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [ ] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: 
Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia Direction du Service de l'Energie ou
Point d'information sur les OTC Téléphone: +(238) 2604800
Courrier électronique: benvindo.reis@mice.gov.cv ou jonica.tavares@mice.gov.cv
https://boe.incv.cv/Bulletins/Details/A2006/S1/BO6/399
https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/CPV/25_03188_00_x.pdf
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