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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) - Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Bomba impulsora de agua (bombas de piscina móviles)

	5.
	Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de Protocolo de análisis y/o ensayo de seguridad de producto eléctrico PE N° 1/43:2025; (11 página(s), en español)

	6.
	Descripción del contenido: El presente protocolo establece el procedimiento de certificación para bombas de recirculación de agua a través de un filtro, que se utilizan especialmente en piscinas (Bombas de piscina móviles), diseñada principalmente para líquidos que tengan una temperatura no superior a 90 °C, destinadas a usos domésticos y similares, cuya tensión nominal no sea superior a 250 V, para aparatos monofásicos.
No aplica a las siguientes Bombas de agua;
a)Bombas para acuarios
b)Bombas para estanques de jardín
c)Bombas de refuerzo para duchas
d)Bombas sumergibles
e)Bombas verticales para pozos húmedos
f)Bombas industriales (Bombas de agua periférica)

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Protección de la salud o seguridad humanas

	8.
	Documentos pertinentes: 
IEC 60335-2-41:2012-12 Edición 4.0 - Aparatos electrodomésticos y análogos - Seguridad - Parte 2-41: Requisitos particulares para bombas.
IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 Edición 5.2- Aparatos electrodomésticos y análogos – Seguridad - Parte 1: Requisitos generales.
Ley 18.410:1985 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Decreto Supremo N°298, del año 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Certificación de Productos Eléctricos y Combustibles.
Resolución Exenta Nº16 de fecha 11.03.2025, del Ministerio de Energía.

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días a partir de la notificación;

	11.
	Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: tbt_chile@subrei.gob.cl
https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2025/05/Proyecto-Protocolo-N%C2%B0-1-43_2025-Bomba-impulsora-de-agua.docx
https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/CHL/25_03462_00_s.pdf
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