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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: 

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Artefactos decorativos para uso en exteriores que utilizan cilindros de GLP.

	5.
	Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:  Protocolo de Análisis y/o Ensayo de Seguridad de Producto de Combustibles PC Nº65/2: 2025; (9 página(s), en español)

	6.
	Descripción del contenido: El presente protocolo establece el procedimiento de certificación para "Artefactos decorativos para uso en exteriores que utilizan cilindros de GLP", Tipo 5 y 11 kilos, de acuerdo con la norma ANSI Z21.97-2017.
Aplica a:
· Artefactos conectados a un sistema autónomo de GLP. El cilindro para un sistema autónomo puede estar separado del artefacto o montado integralmente en él y estar diseñados únicamente para la extracción de vapor.
· Artefactos con una potencia inferior o igual a 17.584 W.
· Artefactos con una potencia mayor o igual a 6.000 W.
No Aplica a:
· Artefactos conectados a un sistema fijo de tuberías de combustibles.
· Artefactos empotrados.
· Artefactos con control termostático.
· Cláusula siete de la norma ANSI Z21.97-2017.
Clausula ocho de la norma ANSI Z21.97-2017.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Protección de la salud o seguridad humanas

	8.
	Documentos pertinentes: 
ANSI Z21.97-2017.
Ley 18.410:1985 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Decreto Supremo N°298, del año 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Resolución Exenta N°0431, de fecha 23/08/2010, del Ministerio de Energía.

	9.
	Fecha propuesta de adopción: -
Fecha propuesta de entrada en vigor: -

	10.
	Fecha límite para la presentación de observaciones: 2 de septiembre de 2025，
[X] 60 days from notification

	11.
	Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: 
(a) In relation to Technical Regulations (Article 10.1):
Ministerio de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI)
Contact: TBT Sub-Department
Bombero Salas 1345
Piso 11
Santiago
Tel: +(56 2) 2827 5250
Fax: +(56 2) 380 9494
Correo electrónico: tbt_chile@subrei.gob.cl
(b) In relation to Standards (Article 10.3):
Instituto Nacional de Normalización
Alameda 1449 Torre 7 Piso 16
Santiago
Tel: +(56 2) 2445 8000
Fax: +(56 2) 2441 0427
Correo electrónico: info@inn.cl
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