	[bookmark: bmkRestricted]
	

	[image: ]
	

	
	[bookmark: bmkSymbols]G/TBT/N/CHL/751

	
	[bookmark: spsDateDistribution][bookmark: bmkDate]10 de septiembre de 2025

	[bookmark: bmkSerial](25-5635)
	[bookmark: bmkTotPages]Página: 1/2

	[bookmark: bmkCommittee]Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio
	[bookmark: bmkLanguage][bookmark: spsOriginalLanguage]Original: español



tbtSymbol

- 1 -

[bookmark: spsSymbolHeader]G/TBT/N/CHL/751

- 2 -

NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Madera dimensionada y madera cepillada

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Norma Chilena NCh178:2020 Materiales de construcción - Madera dimensionada y madera cepillada - Pino radiata - Clasificación por aspecto.
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl

	6.
	Descripción del contenido: Esta norma establece la clasificación por aspecto de la madera dimensionada y madera cepillada de pino radiata en conformidad con los defectos que se registran en el momento de efectuar la clasificación. Esta norma se aplica a la madera dimensionada y la madera cepillada de pino radiata, con un contenido de humedad máximo menor a 20%. Esta norma aplica a la madera dimensionada y la madera cepillada destinada a usos generales en la terminación de edificaciones como guardapolvos, tablas para pisos, tablas para cielos falsos, recubrimientos de tabiquería, ebanistería, otros. Esta norma no se aplica para clasificar madera destinada a usos específicos como madera estructural y madera estructural para construcción. Para estos usos se deben emplear las normas específicas correspondientes. Esta norma no aplica para la clasificación de defectos que ocurran luego del proceso de maquinado de la pieza de madera; por lo tanto, excluye aquellos defectos que pudieren ocurrir en la manipulación, transporte, almacenaje y otros que afectan a la pieza de madera fuera de la planta de fabricación.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
· Decreto Supremo N°47, 1992 – Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Actualizada al 27 de junio del 2025, Modificada por D.S. N°02 – Diario Oficial del 23 de junio del 2025 y rectificado el 27 de junio del 2025.
· Norma Chilena NCh178:2005 Madera aserrada - Pino Radiata - Clasificación por aspecto
· Norma Chilena NCh43 Selección de muestras al azar
· Norma Chilena NCh173 Madera - Terminología general

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 9 de noviembre de 2025
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl
Para acceder a la visualización de dicha norma, debe realizarlo a través del siguiente sitio
web: https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los siguientes datos:
Empresa: SUBREI-005-25
Usuario: subrei
Contraseña: subrei
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