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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Tableros de uso estructural a base de madera

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Norma Chilena NCh3618:2022 - Tableros de uso estructural a base de madera - Requisitos y ensayos
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl

	6.
	Descripción del contenido: Esta norma establece criterios estructurales para evaluar la aceptabilidad de los tableros de uso estructural a base de madera para revestimiento de construcción y aplicaciones de piso sencillo y proporciona una base para el entendimiento común entre los productores, distribuidores y los usuarios de estos productos. La norma no aborda temas no estructurales tales como resistencia a los agentes biológicos. Las aplicaciones que no sean revestimiento de construcción y de piso sencillo pueden requerir consideraciones de ingeniería adicionales que no están cubiertas por esta norma. 1Esta norma establece los requisitos de desempeño, desempeño de adherencia, construcción del tablero o tablero y mano de obra, dimensiones y tolerancias, marcaje y contenido de humedad de los tableros de uso estructural. Esta norma incluye métodos de ensayos para determinar el cumplimiento de normas y un glosario de definiciones y términos comerciales. Se proporciona un programa de certificación de la calidad, siempre que existan organismos calificados de inspección, muestreo y ensayo de productos para calificación acreditados bajo esta norma. Información sobre prácticas de la industria para la reinspección se proporciona en Anexo A. Un diagrama de flujo que representa el proceso de calificación se proporciona en Anexo B. En Anexo C se recomienda el etiquetado para el espesor. Información sobre la normativa de etiquetado del Manual 130 de la NIST se proporciona en Anexo D y en Anexo E se proporciona información sobre las emisiones de formaldehído. Esta norma incorpora el Sistema Internacional de Unidades (SI), así como unidades tradicionales de medida. Los valores indicados en unidades SI representan el criterio estándar. Los valores dados en paréntesis son únicamente para información. En la conversión de unidades habituales donde la colocación exacta no es un problema, como en el espaciamiento de clavos, las conversiones aproximadas a unidades SI se hacen redondeando los valores a números fácilmente reconocibles. En asuntos críticos, tales como el espesor del tablero, se efectúan conversiones exactas a unidades SI. Para las unidades nominales habituales, se dan las dimensiones reales en unidades SI.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
· Decreto Supremo N°47, 1992 – Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Actualizada al 27 de junio del 2025, Modificada por D.S. N°02 – Diario Oficial del 23 de junio del 2025 y rectificado el 27 de junio del 2025.
· Ps2-18 Norma de desempeño para tableros de uso estructural a base de madera
· NCh3617 Madera contrachapada estructural - Requisitos y ensayos
· ASTM D1037-12 Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials
· ASTM D1761-12 Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood
· ASTM D2915-17 Standard Practice for Evaluating Allowable Properties for Grades of Structural Lumber
· ASTM D3043-17 Standard Test Methods for Structural Panels in Flexure
· ASTM D4442-16 Standard Test Methods for Direct Moisture Content Measurement of Wood and Wood-Base Materials
· ASTM E72-15 Standard Test Methods for Conducting Strength Tests of Panels for Building Construction
· ASTM E661-03 Standard Test Method for Performance of Wood and Wood-Based Floor and Roof Sheathing Under Concentrated Static and Impact Loads.

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 9 de noviembre de 2025
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl
Para acceder a la visualización de dicha norma, debe realizarlo a través del siguiente sitio
web: https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los siguientes datos:
Empresa: SUBREI-005-25
Usuario: subrei
Contraseña: subrei
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