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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Adoquines de hormigón

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Norma Chilena NCh3731/2:2025 - Adoquines de hormigón - Parte 2: Métodos de ensayo.
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl

	6.
	Descripción del contenido: Esta norma establece los métodos de ensayo de absorción total de agua, resistencia a la compresión, resistencia al desgaste por abrasión para adoquines prefabricados de hormigón mono capa o bicapa, previstos para uso en veredas y calzadas como para pavimentos de ciclo vías, estacionamientos, áreas industriales (incluyendo almacenes y puertos), aeropuertos, terminales de buses y estaciones de servicio, entre otros. Esta norma no trata los ensayos para las características de visibilidad, podo táctiles, ni los adoquines permeables.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
· Decreto Supremo N°47, 1992 – Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Actualizada al 27 de junio del 2025, Modificada por D.S. N°02 – Diario Oficial del 23 de junio del 2025 y rectificado el 27 de junio del 2025.
· UNE EN 1338:2004 Adoquines de hormigón - Especificaciones y métodos de ensayo
· ISO 4288 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Rules and procedures for the assessment of surface texture (ISO 4288:1996)

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 9 de noviembre de 2025
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl
Para acceder a la visualización de dicha norma, debe realizarlo a través del siguiente sitio
web: https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los siguientes datos:
Empresa: SUBREI-005-25
Usuario: subrei
Contraseña: subrei
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