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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Madera contrachapada estructural

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Norma Chilena NCh3617:2022 Madera contrachapada estructural - Requisitos y ensayos.
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl

	6.
	Descripción del contenido: Esta Norma establece los requerimientos para los principales tipos y clases de madera contrachapada estructural y provee una base para un entendimiento común entre productores, distribuidores, y usuarios del producto. Esta Norma cubre las especies de madera, clasificación de las chapas, uniones con adhesivos, construcción de los tableros y mano de obra, dimensiones y tolerancias, marcado, contenido de humedad, y embalaje de la madera contrachapada estructural destinada para usos en construcción e industriales. Esta Norma incluye los métodos de prueba para determinar el cumplimiento y un glosario de términos comerciales y definiciones. Se provee un programa de certificación de la calidad a partir del cual las agencias de pruebas acreditadas inspeccionan, muestrean y ensayan productos identificados como conforme a esta Norma. Se provee información del agrupamiento de especies en el Apéndice A. Se provee información sobre prácticas de reinspección en el Apéndice B. Se provee información sobre el mantenimiento, historia, y la edición vigente de la Norma en el Apéndice C. Se proveen recomendaciones para el etiquetado del grosor en el Apéndice D. Se provee información sobre regulaciones de etiquetación del Manual 130 de la NIST en el Apéndice E. Se provee información sobre los atributos ambientales de la madera contrachapada estructural en el Apéndice F y en el Apéndice G se provee información sobre emisiones de formaldehído. Esta Norma incorpora el Sistema Internacional de Unidades (SI) así como las unidades de medición comunes en los Estados Unidos. Cuando se convierten las unidades usuales de los Estado Unidos y la ubicación exacta no es relevante, tal como en el espaciamiento de clavos, se hacen conversiones aproximadas a unidades SI para producir números más fácilmente reconocibles. En aspectos críticos, tales como grosor de los tableros, se hacen conversiones más precisas a unidades SI. Para las unidades nominales usuales en el sistema inglés, se dan las dimensiones reales en unidades SI. 

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
· Decreto Supremo N°47, 1992 – Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Actualizada al 27 de junio del 2025, Modificada por D.S. N°02 – Diario Oficial del 23 de junio del 2025 y rectificado el 27 de junio del 2025.
· US Voluntary Product Standard PSA 1-19 Structural Plywood
· Norma Chilena NCh3390 Madera - Metodología de medición de emisión de formaldehído por microcámara
· Norma Chilena NCh3618 Tableros de uso estructural a base de madera - Requisitos y ensayos
· ASTM D 2555-06 Test Methods for Establishing Clear Wood Strength Values
· ASTM D 2718-00 (2006) Test Methods for Structural Panels in Planar Shear (Rolling Shear)
· ASTM D 2719-89 (2007) Test Methods for Structural Panels in Shear through the Thickness
· ASTM D 2915-03 Standard Practice for Evaluating Allowable Properties for Grades of Structural Lumber
· ASTM D 3043-00 (2006) Methods of Testing Structural Panels in Flexure
· ASTM E 661-03 Test Method for Performance of Wood and Wood-Based Floor and Roof Sheathing Under Concentrated Static and Impact Loads

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 9 de noviembre de 2025
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl
Para acceder a la visualización de dicha norma, debe realizarlo a través del siguiente sitio
web: https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los siguientes datos:
Empresa: SUBREI-005-25
Usuario: subrei
Contraseña: subrei
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