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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Tuberías para instalaciones de agua fría y caliente

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): NCh3151/1:2025 Sistemas de tuberías para instalaciones de agua fría y caliente — Polipropileno (PP) — Parte 1: Tubería
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl

	6.
	Descripción del contenido: Esta norma establece los requisitos y métodos de ensayo para las tuberías de polipropileno, para instalaciones de agua fría y caliente y para instalaciones de calefacción, a las presiones y temperaturas de diseño de acuerdo con la clase de aplicación. Esta norma también se aplica para la conducción de agua destinada o no al consumo humano, bajo condiciones de diseño, y temperatura especificados en el cuerpo de esta norma. Esta norma se aplica a las tuberías fabricadas de polipropileno en sus formas de homopolímero (PP-H), de copolímero de impacto (PP-B), de copolímero random (PP-R) y de copolímero random cristalino (PP-RCT). Esta norma también se aplica a tuberías de PP con una capa intermedia de fibra de vidrio.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
NCh397, Tubos termoplásticos para conducción de fluidos - Diámetros exteriores y presiones nominales.
NCh770, Plásticos - Abreviaturas de uso corriente.
NCh1649, Tubos plásticos - Determinación de la contracción longitudinal por efecto del calor.
ISO 179-1, Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 1: Non-instrumented impact test.
ISO 1133-1, Plastics - Determination of the melt mass-fl ow rate (MFR) and melt volume-fl ow rate (MVR) of thermoplastics - Part 1: standard method.
ISO 1167-1 Thermoplastics pipes, fi ttings and assemblies for the conveyance of fl uids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 1: General method.
ISO 1167-2 Thermoplastics pipes, fi ttings and assemblies for the conveyance of fl uids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 2: Preparation of pipe test pieces.
ISO 3126, Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions.
ISO 3127, Thermoplastics pipes - Determination of resistance to external blows - Round-the-clock method.
ISO 3451-1, Plastics - Determination of ash - Part 1: General methods
ISO 4065, Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table.
ISO 7686, Plastics pipes and fi ttings - Determination of opacity.
ISO 9080, Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation.
ISO 9854-1, Thermoplastics pipes for the transport of fl uids - Determination of pendulum impact strength by the Charpy method - Part 1: General test method.
ISO 9854-2, Thermoplastics pipes for the transport of fl uids - Determination of pendulum impact strength by the Charpy method - Part 2: Test conditions for pipes of various materials.
ISO 15874-5, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 5: Fitness for purpose of the system.
DIN 4726, Warm water surface heating systems and radiator connecting systems - Plastics piping systems and multilayer piping systems.
DIN 8077, Polypropylene (PP) pipes - PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT - Dimensions

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Por determinar

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 5 de enero de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: mailto: tbt_chile@subrei.gob.cl
Para acceder a la visualización de dicha norma, debe realizarlo a través del siguiente sitio
web: https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los siguientes datos:
Empresa: SUBREI-006-25
Usuario: subrei
Contraseña: subrei
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