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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Planchas de acero recubiertas conformadas en frío

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): NCh223:2020 Construcción - Planchas de acero recubiertas conformadas en frío - Requisitos; (34 página(s), en español)
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
Para acceder a la visualización de dicha norma, debe ingresar en https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los datos siguientes:
Empresa: SUBREI-008-25
Usuario: subrei
Contraseña: subrei

	6.
	Descripción del contenido: 1.1. Esta norma establece los requisitos, dimensiones, recomendaciones de métodos de ensayo y sistemas de muestreo que deben cumplir las planchas conformadas en frío de acero revestidas con 55% aluminio-zinc u otros revestimientos metálicos, obtenidos por un proceso de inmersión en caliente de mejor desempeño anticorrosivo usados en cubiertas y revestimientos. 1.2. Esta norma aplica para planchas conformadas en frío con las siguientes geometrías: ondulado 18, ondulado 14, panel 5 frisos, panel 4 trapecios y panel 6 trapecios. 1.3 Esta norma se puede aplicar a otras geometrías de planchas conformadas en frío de acero revestidas con zinc o 55% aluminio-zinc u otros recubrimientos metálicos obtenidos por un proceso de inmersión en caliente de mejor desempeño anticorrosivo usado en cubiertas y revestimientos. 1.4. Esta norma no aplica a planchas de uso arquitectónico. Los requisitos para el acero deben ser definidos por NCh3357 y los elementos de fijación se deben verificar para satisfacer las condiciones de carga que controlen el diseño.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
Decreto Supremo N°47 de 1992 (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones)

	9.
	Fecha propuesta de adopción: -
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: -

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 6 de marzo de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI)
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: tbt_chile@subrei.gob.cl
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