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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Madera aserrada o cepillada seca proveniente de especies coníferas

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): NCh1970/2:2017 Maderas - Parte 2: Especies coníferas - Clasificación visual para uso estructural - Especificaciones de los grados de calidad; (27 página(s), en español)
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
Para acceder a la visualización de dicha norma, debe ingresar en https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los datos siguientes:
Empresa: SUBREI-008-25
Usuario: subrei
Contraseña: subrei

	6.
	Descripción del contenido: 1.1. Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la madera aserrada o cepillada seca (H ≤ 20%) proveniente de especies coníferas, destinada a un uso estructural y que se clasifica con un procedimiento visual. 1.2 Las especies coníferas a las cuales se aplica esta norma son las señaladas en Tabla 1.Tabla 1 – Especies coníferas crecidas en Chile para uso estructural Nombre común Nombre botánico Grupo estructural en estado seco según NCh1989 Ciprés de las Guaitecas Pilgerodendron uvifera ES6 Ciprés de la Cordillera Austrocedrus chilensis ES5 Mañío Hembra Saxegothaea conspicua ES6 Manío Hojas Largas Podocarpus saligna ES4 Mañío Macho Podocarpus nubigena ES5 Pino Oregón Pseudotsuga menziesii ES5 NOTA Las maderas de coníferas que no aparecen en esta lista, con excepción del Pino radiata, pueden clasificarse con las especificaciones de esta norma, siempre que se tenga el debido conocimiento del grupo estructural, en estado seco, al cual ellas pertenecen.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
Decreto Supremo N°47 de 1992 (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones)

	9.
	Fecha propuesta de adopción: -
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: -

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 6 de marzo de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI)
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: tbt_chile@subrei.gob.cl
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