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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: CHILE
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ ], 2.10.1 [X], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Medidores para agua potable fría y agua caliente.

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): NCh 3274/5 2023 Medidores para agua potable fría y agua caliente — Parte 5: Requisitos de instalación; (22 página(s), en español)
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
Para acceder a la visualización de dicha norma, debe ingresar en https://www.inncoleccion.cl/ y digitar los datos siguientes:
Empresa: SUBREI-001-26
Usuario: subrei
Contraseña: subrei

	6.
	Descripción del contenido: Esta norma se aplica a los medidores de agua utilizados para medir el volumen de agua potable fría y agua caliente que fluye a través de un conducto cerrado completamente cargado. Estos medidores de agua incorporan dispositivos que indican el volumen integrado.
Esta norma especifica los criterios para la selección de medidores de agua únicos, combinados y concéntricos, accesorios asociados, instalación, requisitos especiales para medidores y la primera operación de medidores nuevos o reparados para garantizar una medición precisa y constante y una lectura confiable del medidor.
Además de los medidores basados en principios mecánicos, esta norma también se aplica a los medidores de agua basados en principios eléctricos o electrónicos, y a los medidores de agua basados en principios mecánicos que incorporan dispositivos electrónicos, utilizados para medir el volumen de agua potable fría y agua caliente. También se aplica a los dispositivos auxiliares electrónicos. Los dispositivos auxiliares son opcionales. Sin embargo, las regulaciones nacionales o internacionales pueden hacer que algunos dispositivos auxiliares sean obligatorios en relación con la utilización del medidor de agua.
Las recomendaciones de esta norma se aplican a los medidores de agua, independientemente de la tecnología, definidos como instrumentos de medición integradores que determinan continuamente el volumen de agua que fluye a través de ellos.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prescripciones en materia de calidad

	8.
	Documentos pertinentes: 
- ISO 4064-5:2014 Water meters for cold potbale wáter and hot water-Part 5: Installation requirements.
- NCh2836, Agua potable - Sistemas de arranques - Especificaciones.
- NCh3274/1:2018, Medidores para agua potable fría y agua caliente - Parte 1: Requisitos metrológicos y técnicos.
-ISO 6817, Measurement of conductive liquid flow in closed conduits - Method using electromagnetic flowmeters.

	9.
	Fecha propuesta de adopción: -
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: -

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 3 de abril de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI)
Ministerio de Relaciones Exteriores
Teatinos 180, piso 11
Teléfono: (+56)- 2- 2827 5251
Correo electrónico: tbt_chile@subrei.gob.cl
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
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