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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: PERÚ
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Av. De Las Artes Sur N° 260 - San Borja - Lima - Perú
Teléfono: (+51-1) 5100300 Ext. 2601 o 2617 o 2613
Correo electrónico: publicaciondgee@minem.gob.pe
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Calle Uno Oeste Nº 50 - Urb. Corpac - Lima 27 - Perú
Tel.: (+51-1) 513-6100, Ext. 1223 o 1239
Email: otc@mincetur.gob.pe

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): 
	Código
	Designación de la Mercancía

	8539.10.00.00
	- Faros o unidades «sellados»

	8539.21.00.00
	- - Halógenos, de volframio (tungsteno)

	8539.31.10.00
	- - - Tubulares rectos

	8539.31.20.00
	- - - Tubulares circulares

	8539.31.30.00
	- - - Compactos integrados y no integrados (lámparas compactas fluorescentes)

	8539.52.00.00
	- - Lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED)

	9405.11.90.00
	- - - Los demás




	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento técnico sobre el estándar mínimo de eficiencia energética para fuentes de iluminación; (21 página(s), en español)
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/PER/26_04246_00_s.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/8417738-290-2026-minem-dm
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/notificaciones/Publico/FrmBuscador.aspx
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Av. De Las Artes Sur N° 260 - San Borja - Lima - Perú
Teléfono: (+51-1) 5100300 Ext. 2601 o 2617 o 2613
Correo electrónico: publicaciondgee@minem.gob.pe

	6.
	Descripción del contenido: El presente Reglamento Técnico tiene como objeto establecer el estándar mínimo de eficiencia energética (MEPS) que deben cumplir en su fabricación las fuentes de iluminación, para el consumo interno, importación, distribución y comercialización en el país; asimismo, tiene por finalidad promover el uso eficiente de la "energía, a través de disposiciones para definir el estándar mínimo de eficiencia energética de las fuentes de iluminación para su uso en el territorio nacional, que permita mejorar la eficiencia energética de las fuentes de iluminación, la reducción del consumo de energía, la mitigación de los efectos de cambio climático, la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y el bienestar de la sociedad.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor

	8.
	Documentos pertinentes: 
· Norma COPANT 1737:2026 "Especificaciones para fuentes de iluminación LED de servicio general – Desempeño y etiquetado" (secciones 7 y 8, Tabla 8), complementados con las normas IEC y CIE equivalentes para las tecnologías no LED.
· IEC 60064, CIE 84, Flujo luminoso (lm) Fuentes de luz incandescentes.
· IEC 60969, CIE 84, Flujo luminoso (lm), Fuentes de luz fluorescentes compactas.
· IEC 60081, CIE 84, Flujo luminoso (lm), Fuentes de luz fluorescentes lineales.
· IEC 62612, CIE S025 o LM – 79, Flujo luminoso (lm), Fuentes de luz LED.
· IEC 62722-2-1, CIE S025 ó LM -79, Flujo luminoso (lm), Luminarias Downlight LED.
· IEC 60064, Potencia (W), Fuentes de luz incandescentes.
· IEC 60969, CIE 84, Potencia (W), Fuentes de luz fluorescentes compactas.
· IEC 60081, CIE 84, Potencia (W), Fuentes de luz fluorescentes lineales.
· IEC 62612, CIE S025 ó LM – 79, Potencia (W), Fuentes de luz LED.
· IEC 62722-2-1, CIE S025 ó LM -79, Potencia (W), Luminarias Downlight LED.

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: Doce (12) meses después de su publicación en el Diario Oficial El Peruano

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 13 de octubre de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Av. De Las Artes Sur N° 260 - San Borja - Lima - Perú
Teléfono: (+51-1) 5100300 Ext. 2601 o 2617 o 2613
Correo electrónico: publicaciondgee@minem.gob.pe
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Calle Uno Oeste Nº 50 - Urb. Corpac - Lima 27 - Perú
Teléfono: +(51-1) 513-6100 Extensión 1223 o 1239
Correo electrónico: otc@mincetur.gob.pe
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