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NOTIFICACIÓN
Revisión
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

	1.
	Miembro que notifica: ECUADOR
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):  

	2.
	Organismo responsable: 
Organismo:
Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo MDEP
Organismo:
Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (código del SA o líneas arancelarias nacionales. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Manufacturas de fundición no maleable, n.c.o.p. (Código(s) del SA: 732510); Manufacturas moldeadas, de fundición, hierro o acero, n.c.o.p. (exc. de fundición no maleable, así como bolas y artículos simil. para molinos) (Código(s) del SA: 732599)

	5.
	Datos del documento notificado (título, número de páginas e idioma(s), medio de acceso): Proyecto de Tercera revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 062 (3R) "Productos de fundiciones de hierro gris y nodular"; (16 página(s), en español)
Enlace al documento notificado y/o información de contacto del organismo o autoridad que puede facilitar una copia del documento notificado previa petición: 
https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/ECU/26_04357_00_s.pdf

	6.
	Descripción del contenido: El presente reglamento técnico ecuatoriano aplica a los siguientes productos, destinados a ser instalados en zonas sujetas a tráfico vehicular y circulación peatonal, sean estos nacionales o importados que se comercialicen en el Ecuador:
• Tapas y rejillas con y sin marcos (cercos), con una cota de paso de hasta e inclusive 1 000 mm para cubrir:
− Alcantarillado
− Sumideros
− Pozos de registro o revisión
− Arquetas de inspección
− Redes subterráneas
El presente reglamento técnico ecuatoriano no aplica a:
• Tapas, rejillas o sumideros elaborados con materiales compuestos u otros materiales que no sean de fundición gris o nodular.
• Tapas, rejillas como parte de canales de drenaje prefabricados.
• Sumideros de suelos y tejados para los edificios.
• Bocas de llave (cajas de válvula).

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas

	8.
	Documentos pertinentes: 
· ISO 2859-1:2026, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection.
· ISO 3166-1:2020, Códigos para la representación de los nombres de los países y sus subdivisiones. Parte 1: Códigos de los países. (ISO 3166-1:2020) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2020.).
· ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
· ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.
· ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.
· EN 124-1:2015, Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Parte 1: Definiciones, clasificación, principios generales de diseño, requisitos de comportamiento y métodos de ensayo.
· EN 124-2:2015, Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Parte 2: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de fundición.
· EN 1561:2023, Fundición. Fundición gris.
· EN 1563:2018, Fundición. Fundición de grafito esferoidal.
· NTE INEN 2481 (1R):2016, Fundiciones de hierro gris. Requisitos.
· NTE INEN 2496:2009+Corrigendo (1:2014, 2:2015, 3:2021), Tapas para uso en pozos y redes subterráneas. Rejillas de alcantarillado. Requisitos e inspección.
· NTE INEN 2499:2009+Enmienda 1:2014, Fundición Nodular (Hierro Dúctil). Requisitos.
Notificaciónes pertinentes:
· G/TBT/N/ECU/78
· G/TBT/N/ECU/78/Add.1
· G/TBT/N/ECU/78/Add.2
· G/TBT/N/ECU/78/Add.3
· G/TBT/N/ECU/78/Add.4
· G/TBT/N/ECU/78/Add.5
· G/TBT/N/ECU/78/Rev.1
· G/TBT/N/ECU/381
· G/TBT/N/ECU/381/Add.1
· G/TBT/N/ECU/381/Add.1/Corr.1

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Por determinar
Fecha propuesta de adopción y entrada en vigor: 6 meses después de su adopción

	10.
	Presentación de observaciones
Fecha límite para la presentación de observaciones: 20 de octubre de 2026
[X] 60 días a partir de la fecha de notificación 
Datos de contacto del organismo o la autoridad encargados de dar trámite a las observaciones sobre la notificación de que se trate: 
Organismo:
Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo MDEP;
Subsecretaría de la Calidad
Persona de contacto: Andrea Segovia
Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera;
Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira
Piso 1
Bloque amarillo
Quito EC170522
Tel: +(593 2) 3948760; Ext. 2254; Ext. 2252
Correo electrónico: puntocontacto-otcecu@produccion.gob.ec; puntocontactoecu@gmail.com; aesegovia@produccion.gob.ec
Sitio web: http://www.produccion.gob.ec
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